Aide Transmit

# Sélection du type de serveur Proxy

Les types de serveurs Proxy définissent les séquences de commandes attendues depuis les clients FTP. Transmit supporte neuf différents types de serveurs FTP Proxy ainsi que les serveurs Proxy sous protocole SOCKS version 4, 4a et 5.

Interrogez l'administrateur du serveur pour vous fournir cette information si besoin est.

Serveur Proxy Type 1 attend :

- Commande USER sous la forme user@real.hostname.

Serveur Proxy Type 2 attend :

- Commande USER avec le nom de l'utilisateur du serveur Proxy.
- Commande PASS avec le mot de passe du serveur Proxy.
- Commande USER sous la forme user@real.hostname

Serveur Proxy Type 3 attend :

- Commande SITE avec l'adresse du serveur auquel vous voulez vous connecter.
- Commande USER avec l'identifiant utilisé pour le login à ce serveur.
- Commande PASS avec le mot de passe utilisé pour le login à ce serveur.

Serveur Proxy Type 4 attend :

- Commande OPEN avec l'adresse du serveur auquel vous voulez vous connecter.
- Commande USER avec l'identifiant utilisé pour le login à ce serveur.
- Commande PASS avec le mot de passe utilisé pour le login à ce serveur.

Serveur Proxy Type 5 attend :

- Commande USER sous la forme user@fwuser@real.hostname, où "fwuser" est votre identifiant pour le serveur Proxy.
- Commande PASS command sous la forme pass@fwpass, où "fwpass" est votre mot de passe pour le serveur Proxy.

Serveur Proxy Type 6 attend :

- Commande USER sous la forme fwuser@real.hostname, où "fwuser" est votre identifiant pour le serveur Proxy.
- Commande PASS avec le mot de passe pour le serveur Proxy.
- Commande USER avec l'identifiant utilisé pour le login au serveur auquel vous voulez vous connecter.
- Commande PASS avec le mot de passe utilisé pour le login à ce serveur.

Serveur Proxy Type 7 attend :

- Commande USER sous la forme user@real.hostname fwuser, où "fwuser" est l'identifiant pour s'autentifier au serveur Proxy.
- Commande PASS avec le mot de passe utilisé pour le login au serveur auquel vous voulez vous connecter.
- Commande ACCT avec le mot de passe pour s'autentifier au serveur Proxy.

Serveur Proxy Type 8 attend :

- Commande USER sous la forme user@real.hostname fwuser, où "fwuser" est l'identifiant pour s'autentifier au serveur Proxy.
- Commande PASS avec le mot de passe utilisé pour le login au serveur auquel vous voulez vous connecter.

Serveur Proxy Type 9 attend :

- Commande USER sous la forme user@real.hostname fwuser, où "fwuser" est l'identifiant pour s'autentifier au serveur Proxy.
- Commande PASS avec le mot de passe utilisé pour le login au serveur auquel vous voulez vous connecter.

SOCKS est un protocole développé par la société NEC aux USA et utilisé par certains serveurs Proxy.
SOCKS 4 définit un format de message et des conventions pour permettre à des utilisateurs d'applications TCP un accès transparent au travers d'un pare-feu.
SOCKS 5 est un protocole proxy générique pour les applications communicantes TCP/IP, qui fait l'objet d'un standard IETF (Internet Engineering Task Force) : RFC 1928.

Les Proxy SOCKS 4 et SOCKS 4a ne demandent pas de mot de passe, mais peuvent optionnellement réclamer un identifiant.

Certains Proxy SOCKS 5 peuvent demander un identifiant et un mot de passe.

Le port par défaut pour les serveurs Proxy SOCKS est 1080. Si vous souhaitez en utiliser un autre, saisissez-le dans le champ Port. N'oubliez pas d'activer ce port si vous avez un pare-feu.

## Voir aussi

Utilisation d'un serveur Proxy