Transmit ヘルプ

# プロキシサーバタイプを選択する

プロキシサーバによって受け取るコマンドの種類と順序が異なります。Transmit は 9種類の FTP プロキシタイプをサポートしています。

プロキシサーバタイプについて分からない場合、ネットワーク管理者にお尋ねください。

タイプ 1:

- “user@real.hostname” フォームを USER コマンドで送信。

タイプ 2:

- プロキシサーバのユーザ名を USER コマンドで送信。
- プロキシサーバのパスワードを PASS コマンドで送信。
- “user@real.hostname” フォームを USER コマンドで送信。

タイプ 3:

- 接続しているサーバのアドレスを SITE コマンドで送信。
- プロキシサーバのユーザ名を USER コマンドで送信。
- プロキシサーバのパスワードを PASS コマンドで送信。

タイプ 4:

- 接続しようとしているサーバのアドレスを OPEN コマンドで送信
- プロキシサーバのユーザ名を USER コマンドで送信。
- プロキシサーバのパスワードを PASS コマンドで送信。

タイプ 5:

- “user@fwuser@real.hostname” フォームを USER コマンドで送信。ユーザ名の代わりに “fwuser” を使用。
- “pass@fwpass” フォームを PASS コマンドで送信。ユーザ名の代わりに “fwpass” を使用。

タイプ 6:

- “user@fwuser@real.hostname” フォームを USER コマンドで送信。ユーザ名の代わりに “fwuser” を使用。
- プロキシサーバのパスワードを PASS コマンドで送信。
- サーバに接続する際に以前使用したユーザ名を USER コマンドで送信。
- サーバに接続する際に以前使用したパスワードを PASS コマンドで送信。

タイプ 7:

- “user@real.hostname fwuser” フォームを USER コマンドで送信。“fwuser” は以前使用したユーザ名を代わりに使用。
- サーバに接続する際に以前使用したパスワードを PASS コマンドで送信。
- プロキシサーバの認証に使われたパスワードを ACCT で送信。

タイプ 8:

- “user@real.hostname:port” フォームを USER コマンドで送信。user はログインに使用されるユーザ名を表し、port は接続先サーバのポート番号です。接続先サーバに特別なポート番号が必要な場合に使用します。
- サーバに接続する際に以前使用したパスワードを PASS コマンドで送信。
- NOTE: このプロキシタイプは“ホスト名”と“ポート番号”の間にコロンを送信します。

タイプ 9:

- “user@real.hostname port” フォームを USER コマンドで送信。user はログインに使用されるユーザ名を表し、port は接続先サーバのポート番号です。接続先サーバに特別なポート番号が必要な場合に使用します。
- サーバに接続する際に以前使用したパスワードを PASS コマンドで送信。
- NOTE: このプロキシタイプは“ホスト名”と“ポート番号”の間にコロンを送信しません。

SOCKS 4 および SOCKS 4a プロキシサーバはパスワードを要求しませんがユーザ名を要求されるかも知れません。

SOCKS 5 サーバはユーザ名およびパスワードが要求されます。

SOCKS プロキシサーバのデフォルトのポートは 1080 です。ポート番号を変更したい場合は、プロキシポートに任意の番号を入力してください。

## 関連項目

プロキシサーバを使用する