Transmit ヘルプ

# パッシブモードを使用する

“パッシブモード” とは、Transmit が動作するコンピュータから FTP サーバへネットワーク接続するモードです。逆に、非パッシブモードでは、FTP サーバから　Transmit が動作しているコンピュータにネットワーク接続されます。

通常、ファイアウォールや NAT ルータ（AirMac ベースステーションによって構成されたネットワークなど）の内部から FTP サーバにアクセスする場合、パッシブモードで接続する必要があるでしょう。

パッシブモードはデフォルトでオンになっています。特に接続に問題が無い場合、この設定を変更する必要はありません。

パッシブモードのオン／オフを切り替えるには、Transmit（メニュー） > 環境設定 を選択します。

“ネットワーク” ボタンをクリックします。

“転送にパッシブモード（PASV）を使用する” のチェックをオン／オフします。

パッシブモードをオンにするかどうかについての設定は “よく使うサーバ” に保持されます。詳しくはよく使うサーバを編集するをご参照ください。

パッシブモードでの転送は FTP 接続でのみ可能です。SFTP や WebDAV 等、他のプロトコルによる転送では関係ありません。